Angebotstext U1

Automatisch gespültes Urinal mit Urinerkennungssensor und Überlaufschutz. Stromversorgung 100 - 240 V über Netzteil oder 6 V Batterie.

**Merkmale:**

* Genaue Nutzungserkennung durch Erfassung des Urinflusses durch die Oberfläche des Urinals
* Automatische Spülung nach Gebrauch
* Keine fehlerhaften Spülungen durch Erkennung von Gebrauch anstelle des Benutzers
* Sensor auf der Rückseite des Urinals
* Vandalismussicheres Spülsystem, für den Benutzer unsichtbar
* Berührungslose Erkennung für wartungsfreie Nutzungserkennung
* Automatischer Spülstopp bei verstopftem Ablauf oder Ablaufleitungen
* 3 Spülprogramme: eco, normal, maximal (0,8 L; 1,5 L; 3 L)
* Spülprogramm mit dem mitgelieferten Schlüssel einstellbar, ohne das Urinal von der Wand zu entfernen
* Automatisch: Wassersparender Stadionbetrieb
* Hygienespülung, wenn 24 Stunden lang nicht gespült wurde
* Automatische Kalibrierung
* E-Modul IP67

**Lieferumfang:**

* Urinal
* Befestigungsmaterial für das Urinal
* Automatischer kalibrierender Sensor
* 6V-Magnetventil mit Schmutzfilter
* Flexibler Schlauch mit Gummimanschette zum Anschluss an den Urinaleinlass
* Flexibel für den Anschluss an das Wasserleitungsnetz
* Horizontaler Urinalsiphon
* Netzteil oder CR-P2 6-V-Batterie
* Programmierschlüssel

**Technische Daten:**

* EN80, EN13407, EN15091
* Material Urinal: weiße Keramik
* Anschluss an 100 - 240V, 50 - 60 Hz Netzstrom ODER CR-P2 6-V-Batterie
* Wasseranschluss: 1/2 "
* Ablaufanschluss: ø 50mm
* Hinterer Einlass und horizontaler Ablauf
* Maße: 575 x 365 x 350 mm (B x H x T)
* Gewicht: 14 kg