Bestektekst U1

Automatisch gespoeld urinoir met urinedetectiesensor en overloopbeveiliging. Voeding 100 - 240V via AC-adapter of 6V batterij.

**Kenmerken**:

* Randgespoeld urinoir
* Accurate gebruiksherkenning door detectie van urinestroom doorheen het oppervlak van het urinoird.m.v. Tuned Rf technology.
* Automatisch spoelen na gebruik
* Geen foute spoelingen door detectie van het gebruik in plaats van de gebruiker
* Sensor aan de achterzijde van het urinoir
* Vandaalbestendig spoelsysteem, onzichtbaar voor de gebruiker
* Contactloze detectie voor onderhoudsvrije gebruiksherkenning
* Automatische spoelstop bij verstopte afvoer of afvoerleidingen
* 3 spoelprogramma's: eco, normaal, maximum (0,8L; 1,5L; 3L)
* Spoelprogramma instelbaar met behulp van bijgeleverde sleutel zonder het urinoir te demonteren van de muur
* Automatisch: waterbesparende stadionmodus
* Hygiënespoeling indien niet gespoeld gedurende 24 uur
* Automatische kalibratie
* E-module IP67

**Leveringsomvang:**

* Urinoir
* Fixatiemateriaal voor het urinoir
* Automatisch kalibrerende sensor
* 6V magneetventiel met vuilfilter
* Flexibele slang met rubberen manchet voor aansluiting op urinoirinlaat
* Flexibel voor aansluiting op het waternet
* Horizontale urinoirsifon
* Netstroomadapter of CR-P2 6V batterij
* Programmeersleutel

**Technische data:**

* EN80, EN13407, EN15091
* Materiaal urinoir: wit keramiek
* Aansluiten op 100 - 240V, 50 - 60 Hz netstroom OF CR-P2 6V batterij
* Watertoevoeraansluiting: 1/2 "
* Afvoeraansluiting: ø50mm
* Achterinlaat en horizontale afvoer
* Afmetingen: 575x365x350 mm (BxHxD)
* Gewicht: 14 kg