Angebotstext U5

Automatisch gespültes Urinal mit Urinerkennungssensor im Siphon und Überlaufschutz. Stromversorgung 100 - 240 V über Netzteil oder 6 V Batterie.

**Merkmale:**

* Präzise Nutzungserkennung durch Erfassung von Urin- und Wasserständen im Siphon
* Automatische Spülung nach Gebrauch
* Keine fehlerhaften Spülungen durch Erkennung von Gebrauch anstelle des Benutzers
* Sensor an der Außenseite des Siphons
* Vandalismussicheres Spülsystem, für den Benutzer unsichtbar
* Berührungslose Erkennung für wartungsfreie Nutzungserkennung
* Wasserschloss-Überwachung und automatische Wasserschloss-Wiederherstellung
* Automatischer Spülstopp bei verstopftem Ablauf oder Ablaufleitungen
* 3 Spülprogramme: eco, normal, maximal (0,8 L; 1,5 L; 3 L)
* Hygienespülung, wenn 24 Stunden lang nicht gespült wurde
* Automatische Kalibrierung
* E-Modul IP67

**Lieferumfang:**

* Urinal
* Befestigungsmaterial für das Urinal
* E-Modul
* Urinal-Siphon mit Sensorstreifen
* 6-V-Magnetventil
* Eckabsperrhahn mit Filter
* Flexibler Schlauch mit Gummimanschette zum Anschluss an den Urinaleinlass
* Netzteil oder CR-P2 6-V-Batterie

 **Technische Daten:**

* EN80, EN13407, EN15091
* Material Urinal: weiße Keramik
* Anschluss an 100 - 240V, 50 - 60 Hz Netzstrom ODER CR-P2 6-V-Batterie
* Wasseranschluss: 1/2 "
* Ablaufanschluss: ø 50mm
* Hinterer Einlass und horizontaler Ablauf
* Maße: 310 x 550 x 315 mm (B x H x T)
* Gewicht: 14 kg